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1-Wire Software Restorer  for DS2432 предназначен для программирования чипов DS2432, работащих по протоколу 1-Wire.

На текущий момент программа поддерживает следующие аппаратные интерфейсы:

-1WProgrammer.pdf – аппаратный интерфейс для чипов протокола 1-Wire, предлагаемый мной.

-PrX90&1WCol.pdf- аппаратный интерфейс для чипов 1-Wire/Xerox90/Xerox01, предлагаемый мной. 

-1WX90VivacePrgCol.pdf – аппаратный интерфейс для чипов 1-Wire/Xerox90/Xerox01/Vivace, предлагаемый мной. 

Программа поддерживает интерфейс от производителя DS2432,  Dallas Sem: DS9097E, DS9097 или любой клон этих интерфейсов..

Версия 0.25b имеет поддержку для интерфейса DS9490R. Для использования этого интерфейса должны быть инсталлированы драйверы от Dallas Sem.

Домашняя страница TMEX драйверов Dallas Sem здесь: 

http://www.maxim-ic.com/products/ibutton/software/tmex/
1-Wire Software Restorer for DS2432 использует два библиотечных файла: “ib97e32.dll”, “ibfs32.dll” (для  Native и DS9097E интерфейсов).

Эти файлы – драйверы от Dallas Sem для DS9097E интерфейса.
Эти файлы должны находится в том же каталоге, что и 1-Wire software for DS2432.

Для других интерфейсов должны быть инсталлированы соответствующие им драйверы..

Кратко о функциям 1-Wire Software Restorer for DS2432: 

-File->Read: читать '.bin'-файл, созданный “DS2432Restorer.exe”. Этот элемент меню сдублирован на панели иструментов.

-File->Write: сохранить данные из окна редактора в '.bin' файл. Этот элемент меню сдублирован на панели иструментов.

-File->Exit: выход из программы.
-Action->Read Chip: читать данные из DS2432. В случае, если возможно прочитать текущий “секрет” чипа, эти данных будут скопированы в окно редактора по адресу: [98h..9Fh]. Если “секрет” прочитать нельзя, данные редактора по адресу [98h..9F] останутся неизменными. Этот элемент меню сдублирован на панели инструментов.

-Action->Check DS2432: проверить свойства конкретного DS2432, который находится в программаторe. Для этого программа читает данные из DS2432 и сообщает о состоянии каждого байта конфигурационной страницы (Status page). Этот элемент меню сдублирован на панели инструментов.

-Action->Unlock Status page to [00 00 00 00 00 00 00 00]: это наиболее важный элемент меню Restorer, который восстанавливает (разблокирует) страницу конфигурации (Status page) в начальное состояние, при котором каждый байт равен “00”. Страница конфигурации находится по адресу [88h..8F]. Чип с разблокированной страницей конфигурации возможно запрограммировать в любое состояние. Этот элемент меню сдублирован на панели инструментов.

-Action->Install new Secret: пытается инсталлировать новый “секрет”. Данные для “секрета” берутся из окна редактора по адресу: [98h..9Fh]. Этот элемент меню сдублирован на панели инструментов.

-Action->Write DS2432 use current Secret: программа пишет данные в DS2432 используя текущий “секрет” DS2432. Этот элемент меню сдублирован на панели инструментов.

-Action->Write DS2432+Install new Secret: программа пишет данные в DS2432. После записи данных, программа инсталлирует новый “секрет”.  Данные для секрета берутся из окна редактора по адресу [98h..9F]. Этот элемент меню сдублирован на панели инструментов.

-Action->Write DS2432 [EEPROM+Secret+Status] with confirmation: программа пишет все области данных DS2432 за один шаг: EEPROM, “секрет”,  Status page. После записи, программа читает данные из чипа в окно редактора для обновления текущего состояния чипа. Пожалуйста, примите во внимание следующее – некоторые  комбинации Status page могут заблокировать чип (в том случае, если Вы забудете секрет). Для того, чтобы разблокировать такой чип Вам придется вспомнить “секрет”. Этот элемент меню сдублирован на панели инструментов.

-Action->Write Status page: записать данные из окна редактора по адресу [88h..8Fh] в Status page чипа.

Примите во внимание, что некоторы комбинации байт могут заблокировать чип (в случае, если Вы забудете “секрет” чипа). Поэтому не забывайте текущие “секреты” Ваших чипов. Для этого, всегда сохраняйте данные в .bin файл, в котором, кроме всего прочего, хранится заданный пользователем “секрет” по адресам [98h..9Fh]. Этот элемент меню сдублирован на панели инструментов.
-Action->Show/Hide debug panel: показать/скрыть отладочную/расширенную (Debug/Extended) панель (для отладки и получения расширенной информации о чипе). Этот элемент меню сдублирован на панели инструментов.

-About: кратко о программе. 

Панель инструментов имеет несколько дополнительных кнопок:

-Empty editor: заполнить окна редакторов значением 'FFh';

-Write file. Set file name as ROM number –  сохранить содержимое окна редактора во внешнем файле. В качестве имени файла установить ROM-идентификатор чипа. Поскольку в природе не существует двух чипов с одинаковой ROM-областью (это свойство этих чипов, заданное производителем), это хороший путь для хранения однотипных прошивок. ROM-область чипа находится по адресу [90h..97h].

Панель инструментов имеет несколько списков для:

-выбора COM-порта, аппаратной части программатора (для Native и DS9097E интерфейов);

-выбора USB-порта, аппаратной части программатора (для DS9490R интерфейса);

-выбора типа интерфейса.

Debug panel (для открытия нужно нажать кнопку “Show/Hide debug/extended panel”) имеет блоки кнопок для получения дополнительной информации о чипе. 

-DS2432[Extended]:
-Analyse Dump: проанализировать содержимое редактора для получения информации о Status page чипа, с которого был считан дамп. Данные для Status page берутся по адресам:[88h..8Fh].

-Memory Map: краткая информация о карте памяти DS2432

-+/- 2nd Hex: открыть окно второго редактора. Используется для визуализации дополнительной информации о чипе.

-Map 2nd Hex: показать карту памяти окна второго редактора.

-Ext Read: читать всю возможную информацию из чипа.

Для этого программа делает следующие шаги:

--читает EEPROM чипа в окно редактора [00h..7Fh];

--читает Секрет чипа (если возможно) в окно редактора [80h..87h];

--читает страницу Статуса чипа в окно редактора [88h..8Fh];

--читает ROM  чипа в окно редактора [90h..97h];

--если Секрет можно прочитать, то он будет скопирован в окно редактора [98h..9Fh] для хранения в дампе;

--читает MAC код для страницы 0, в окно Hex-Editor2 [00h..13h]. Используется команда А5h.

---в качестве Challenge используются данные из окна Hex-Editor2[18h..1Fh]

--читает MAC код для страницы 1, в окно Hex-Editor2 [20h..33h]. Используется команда А5h.

---в качестве Challenge используются данные из окна Hex-Editor2[18h..1Fh]

--читает MAC код для страницы 2, в окно Hex-Editor2 [40h..53h]. Используется команда А5h.

---в качестве Challenge используются данные из окна Hex-Editor2[18h..1Fh]

--читает MAC код для страницы 3, в окно Hex-Editor2 [60h..73h]. Используется команда А5h.

---в качестве Challenge используются данные из окна Hex-Editor2[18h..1Fh]

--читает ROM чипа, используя команду 33h в окно Hex-Editor2 [78h..7Fh].

-Ext.Save: сохранить все считанные данные во внешний файл. В качестве имени файла установить ROM-идентификатор чипа.  ROM-область чипа находится по адресу [90h..97h].

DS2432 имеет следующие свойства.

Данные из чипа можно читать много раз без любых ограничений. Для того, чтобы можно было записать данные в DS2432, нужно знать (или установить) 8-ми байтный «секрет» (код доступа на запись). Свойства секрета в том, что его можно записать, но нельзя прочитать (по документации на чип от Dallas Sem). На самом деле, область “секрета” ведет себя следующим образом: если байт статуса “Factory byte”не активирован (не равен $55 или $AA), то "секрет" можно читать как и любые другие данные. Если байт активирован, то при чтении данных из области памяти "секрета" будут читаться одни FFh

DS2432 имеет 8 байтов статуса (Status bytes), которые влияют на поведение чипа.

Полную информацию по DS2432 можно получить из даташита на чип.

Карта памяти для DS2432 следующая:

Address 
Descrtiption

00h-1Fh
Данные страницы памяти 0 (свободное чтение, запись только зная “секрет”)

20h-3Fh
Данные страницы памяти 1 (свободное чтение, запись только зная “секрет”)

40h-5Fh
Данные страницы памяти 2 (свободное чтение, запись только зная “секрет”)

60h-7Fh
Данные страницы памяти 3 (свободное чтение, запись только зная “секрет”)

80h-87h
Область памяти для “секрета” (только для записи, если не активирован Factory Byte)

88h-8Fh
Байты статуса

88h
Защита “секрета” от записи (активируется значением: AAh или 55h)

89h
Защита страниц памяти 0..3 от записи (активируется значением: AAh или 55h)

8Ah
Байт пользователя (активируется значением: AAh или 55h

8Bh
Factory byte

8Ch
Байт пользователя/режим EPROM для страницы 1 (активируется значением: AAh или 55h)

8Dh
Байт пользователя/защита от записи страницы 0 (активируется значением: AAh или 55h)

8Eh
Байт пользователя/Идентификатор заказчика

8Fh
Байт пользователя/Идентификатор заказчика

90h-97h
64-битовыйt регистрационный номер (ROM-область), только для чтения

98h-9Fh
Область окна редактора для хранения заданного пользователем “секрета” в дампе (используется 1-Wire Software Restorer for DS2432). Из этого адресного пространства программа инсталлирует новый секрет для DS2432.

