P50
                              Советы по эксплуатации СНПЧ:
При первом включении:

1.Открыть банки установить фильтры

2.Сделать прочистку печат.головки и дать постоять принтеру 1-2часа
Важно! Внешние емкости с чернилами должны стоять на одном уровне с принтером, т.е. на одной плоскости, быть открытыми и в них установлены воздушные фильтры. Не допускать опустошения банок, оставлять минимум 1,5-2 см.чернил. Фильтры в СНПЧ должны быть чистыми, можно промыть теплой водой и просушить или заменить на новые, не рекомендуется работать без них .  Если у вас пигментные чернила или часто при печати случается пропадание нескольких дюз, то емкости можно попробовать поднять еще на 1-3 см относительно принтера. Если же наоборот, при печати принтер ставит кляксы или при простое чернила самотеком просачиваются в капу принтера следует опустить емкости относительно принтера на 1-2 см. Сделать это можно путем подкладывания журнала или другого предмета соответствующей толщины под принтер или емкости. Принтер включать и выключать только кнопкой на панели. Банки СНПЧ не переворачивать, если случайно перевернули – то открыть большие заглушки(для выравнивания давления в банках) и убедиться, что воздушные фильтры остались чистыми. Прочитайте внимательно руководство пользователя, большинство проблем может решиться после прочтения. Если принтер сломался или выдает какие-нибудь ошибки, не затягивайте с ремонтом, обратитесь сразу в СЦ, иначе есть шанс, что принтер не удастся восстановить!! 
                     Обнуление уровня чернил в чипах СНПЧ.

Для обнуления уровня чернил в чипах СНПЧ(нужно выполнить стандартную процедуру замены картриджей смотри рук.пользователя) нажмите кнопку «капля» или кнопку “стоп/отмена”, или другую кнопку для замены картриджей, (смотри руководство пользователя по своему принтеру ) на панели принтера, печатающая головка принтера выдвинется в положение замены картриджей. Зажмите кнопку принудительного сброса уровня чернил на 10 — 15 сек., затем отпустите кнопку. Снова нажмите кнопку «капля», принтер должен распознать закончившиеся картриджи как новые. Картриджи СНПЧ доставать из принтера не надо! Шланги с картриджей СНПЧ снимать не надо!!  Если вы все сделали правильно ,а обнуление все равно не происходит, отключите принтер от сети на 30 минут, затем включите его и повторите еще раз.
                          Действия при ухудшении качества печати.

Немедленно сделайте тест дюз. Если пропали 1 -2 дюзы, то не предпринимайте никаких действий. Пусть система отстоится 1 -2 часа. Затем сделайте тест дюз еще раз. Должны быть восстановлены все дюзы. Если же пропало больше дюз, то запустите прочистку средствами драйвера 1 (один !) раз.(смотри инструкцию пользователя) Затем дайте системе отстояться 30-40 минут. В 90% случаев дюзы восстанавливаются. Если не восстановились - запустите прочистку еще раз и снова подождите 30-40 минут.
                               Предотвращение засора и засыхания дюз.

Включайте принтер минимум один раз в неделю (при этом в нем должны быть установлены картриджи с чернилами). Избегайте попадания прямых солнечных лучей, от нагрева может появиться осадок. Рабочая температура чернил от+15до+35 градусов.
                                           Применение чернил.


Для надежной работы СНПЧ используйте только качественные чернила. Не пытайтесь на них сэкономить. Эта экономия может обернуться не только проблемами при печати , но и выходом из строя головки принтера. Не рекомендуется смешивать чернила разных производителей, возможно возникновение проблем в работе принтера.
